|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 170,01mm+170,99m=171,16001m32,561cm+32mm=35,761cm6,415dam+12m=76,15m56,291mm+53,04m=5309,6291cm |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | km | hm | dam | m | dm | cm | mm |  |  |
|  |  |  |  |  | (1) | 1(1) | 7 | 0, | 0 | 1 |
|  |  |  | 1 | 7 | 0, | 9 | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 7 | 1, | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | km | hm | dam | m | dm | cm | mm |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 2, | 5 | 6 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 5, | 7 | 6 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | km | hm | dam | m | dm | cm | mm |  |  |
|  |  |  |  | 6, | 4 | 1 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 | 6, | 1 | 5 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | km | hm | dam | m | dm | cm | mm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6, | 2 | 9 | 1 |
|  |  |  |  | 5 | 3, | 0 | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 3 | 0 | 9, | 6 | 2 | 9 | 1 |